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2650 гр. Сапарева баня, ул. “Германея” №1, телефони: 0707/ 2- 23 65;  e–mail: obc_sbanya@abv.bg                                              
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/17.09.2026г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/, Протокол от проведено обществено обсъждане от 19.08.2026 година; Решение № І - 8, взето по Протокол № 5 от 26.08.2025 година на Общински експертен съвет по устройство на територията гр. Сапарева баня.
Общински съвет – Сапарева баня взе

                                                                        РЕШЕНИЕ 551

         На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/, Протокол от проведено обществено обсъждане от 19.08.2026 година; Решение № І - 8, взето по Протокол № 5 от 26.08.2026 година на Общински експертен съвет по устройство на територията гр. Сапарева баня.

                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.САПАРЕВА БАНЯ 

                                                                           Р Е Ш И

          1.Одобрява проект на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр. Сапарева баня, в следния териториален обхват - Поземлени имоти с идентификатори №№ 62520.2.50, 62520.2.51, 62520.20.41, 62520.19.99 по КККР на с. Ресилово, общ.Сапарева баня
     Третиращ установяване на Жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм за ПИ 62520.20.41, 62520.19.99 по КККР на с. Ресилово, общ.Сапарева баня, с пределно допустими стойности на показателите за застрояване:


                  
- Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

                                       - Плътност  на  застрояване – Пл – 60 %


                 
- Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2


                  
- Минимална озеленена площ – 40% 

И установяване на Смесена обществено-обслужваща зона –– Coo за ПИ 62520.2.50 и 62520.2.51 по КККР на с. Ресилово, общ.Сапарева баня, с пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                               
- Височина /Етажност/ - до 10,00 м.

                              
- Плътност на застрояване – Пл – 60 %

                               
- Интензивност на застрояване – Кинт. – 1,8





             - Минимална озеленена площ – 20%  

          2.Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.
                  ПРЕДСЕДАТЕЛ
                                                                                                                        Костадин Николов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ








